Model OSI a síťové vrstvy

Model OSI je referenční model vyvinutý organizací ISO, který definuje standardy pro komunikaci v počítačových sítích. Přestože v praxi internetu dominuje model TCP/IP, model OSI zůstává klíčovým nástrojem pro výuku, diagnostiku sítí a pochopení toho, jak se data přenášejí od aplikace (např. prohlížeče) až po fyzický kabel.

1. Sedm vrstev modelu OSI

Vrstvy se číslují odspodu (od hardwaru k uživateli):

7. Aplikační vrstva (Application)

Poskytuje síťové služby přímo aplikacím uživatele.

Protokoly: HTTP, FTP, SMTP (e-mail), DNS.

Data: Zpráva/Požadavek.

6. Prezentační vrstva (Presentation)

Zajišťuje formátování dat, jejich kódování a šifrování. Převádí data do formátu, kterému aplikace rozumí.

Příklady: JPG, ASCII, šifrování TLS.

5. Relační vrstva (Session)

Navazuje, spravuje a ukončuje spojení (relace) mezi aplikacemi.

Příklady: SQL, NetBIOS.

4. Transportní vrstva (Transport)

Zajišťuje přenos dat mezi koncovými body. Řeší chyby a pořadí paketů.

Protokoly: TCP (spolehlivý), UDP (rychlý).

Data: Segmenty.

3. Síťová vrstva (Network)

Zajišťuje směrování (routing) dat v síti a logické adresování.

Protokoly: IP (IPv4, IPv6), ICMP (ping).

Zařízení: Router (Směrovač).

Data: Pakety.

2. Linková vrstva (Data Link)

Zajišťuje fyzické adresování (MAC adresy) a kontrolu chyb v rámci jednoho segmentu sítě.

Protokoly: Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP.

Zařízení: Switch (Přepínač).

Data: Rámce (Frames).

1. Fyzická vrstva (Physical)

Zabývá se fyzickým přenosem bitů přes médium (kabely, rádiové vlny, optika).

Technologie: Napětí v mědi, světelné pulsy, signály z transduktorů.

Data: Bity.

2. Zapouzdření dat (Encapsulation)

Při odesílání zprávy prochází data směrem dolů od 7. k 1. vrstvě. Každá vrstva přidá k datům svou vlastní hlavičku (header) s informacemi (např. IP adresu nebo port). Na straně příjemce probíhá opačný proces – odpouzdření.

3. OSI vs. TCP/IP

V reálném světě se používá model TCP/IP, který je jednodušší:

Vrstva OSI	Vrstva TCP/IP
Aplikační, Prezentační, Relační	Aplikační vrstva
Transportní	Transportní vrstva
Síťová	Internetová vrstva
Linková, Fyzická	Vrstva síťového rozhraní

4. Význam modelu pro diagnostiku

Díky modelu OSI lze snadno lokalizovat chybu:

„Nefunguje kabel?“ → Problém na 1. vrstvě.

„Počítač nemá IP adresu?“ → Problém na 3. vrstvě.

„Webová stránka vrací chybu 404?“ → Problém na 7. vrstvě.

Související články:

Síťová bezpečnost a TLS

Rozdíly mezi TCP a UDP

Transdukce a fyzický přenos signálu

Tagy: tag>network osi_model protocol tcp_ip infrastructure