mATX (Micro-ATX)

mATX je standard pro rozměry základních desek, který byl představen společností Intel v roce 1997. Je navržen tak, aby byl plně zpětně kompatibilní s formátem ATX, ale s menšími fyzickými rozměry, což umožňuje stavbu kompaktnějších počítačů.

1. Fyzické rozměry

Zatímco standardní ATX deska má rozměry 305 × 244 mm, mATX je čtvercový formát:

Maximální rozměr: 244 × 244 mm.

Montážní otvory: Jsou umístěny na stejných pozicích jako u ATX, což znamená, že každou mATX desku lze namontovat do velké ATX skříně.

2. Klíčové vlastnosti a omezení

Protože je plocha desky menší, musí výrobci dělat určité ústupky oproti plnohodnotnému ATX:

PCI Express sloty: mATX desky mají maximálně 4 rozšiřující sloty (ATX jich má až 7). Pro většinu uživatelů to stačí, protože obvykle používají pouze jednu grafickou kartu.

RAM sloty: Většina mATX desek nabízí 4 sloty pro paměť, ale u levnějších modelů se často setkáte pouze se 2 sloty.

Cena: mATX desky jsou obvykle levnější než ATX verze se stejným čipsetem, protože vyžadují méně materiálu na výrobu (PCB).

3. Výhody a nevýhody

Výhody	Nevýhody
Kompaktnost: Umožňuje menší skříně (Mini Tower).	Méně místa: Komponenty jsou blíž u sebe.
Cena: Nejlepší poměr cena/výkon na trhu.	Omezený upgrade: Méně slotů pro přídavné karty (zvukovky, řadiče).
Kompatibilita: Pasuje do mATX i ATX skříní.	Estetika: Ve velkých prosklených skříních vypadá „utopeně“.

4. Pro koho je mATX určen?

Dnes je mATX nejuniverzálnějším formátem. Je ideální pro:

1. **Hráče:** Jedna grafická karta se vejde bez problémů a zbytek slotů většina lidí nikdy nevyužije.
2. **Kancelářská PC:** Umožňuje stavbu malých sestav, které nezabírají místo na stole.
3. **Domácí multimediální centra:** Lepší volba než extrémně drahé Mini-ITX desky.

Související pojmy:

ATX – Standardní velký formát.

Mini-ITX – Ještě menší formát pro miniaturní PC.

Počítačová skříň – Jak vybrat správnou velikost pro mATX.