TNC (Trusted Network Communications)

TNC je otevřená architektura pro kontrolu integrity zařízení a řízení přístupu k síti (NAC - Network Access Control). Tento standard, vyvinutý skupinou Trusted Computing Group (TCG), umožňuje naší IT podpoře vynucovat bezpečnostní politiky dříve, než je zařízení plně vpuštěno do našeho VPC.

Jednoduše řečeno: TNC prověří „zdravotní stav“ vašeho počítače (např. zda máte zapnutý firewall a aktivní TPM) předtím, než vám dovolí otevřít systém Jira nebo firemní WWW.

Jak TNC funguje? (Proces kontroly)

Architektura TNC staví na třech základních krocích:

1. **Měření (Measurement):** Speciální agent na vašem zařízení (např. v rámci Windows nebo **[[Tux|Linuxu]]**) shromáždí informace o stavu systému.
2. **Ověření (Attestation):** Tato data jsou bezpečně odeslána na server, který je porovná s našimi bezpečnostními pravidly. Zde se často využívá **[[TPM]]** čip k prokázání, že data nebyla cestou podvržena.
3. **Rozhodnutí (Policy Enforcement):** Pokud zařízení vyhovuje, získá přístup. Pokud ne, je přesunuto do karantény k opravě (např. k instalaci aktualizací).

Význam pro naši infrastrukturu

1. Ochrana sítě [[WAN]] a [[WLAN]]

Díky TNC zabraňujeme tomu, aby se k naší síti připojila infikovaná nebo nezabezpečená zařízení (např. soukromé notebooky bez antiviru), která by mohla ohrozit naši kybernetickou bezpečnost.

2. Integrace s [[IoT zařízení|IoT zařízeními]]

U našich průmyslových senzorů a kontrolerů slouží TNC k ověření, že firmware nebyl neoprávněně modifikován. Zařízení bez platného „atestu“ nebude moci odesílat data do našich databází.

3. Vzdálený přístup a [[VPN]]

Při připojování z domova TNC automaticky zkontroluje, zda máte zapnuté UAC a zda je operační systém aktualizovaný. Tím chráníme naše VPS servery před útoky zvenčí.

Komponenty TNC v naší praxi

Komponenta	Funkce
AR (Access Requester)	Vaše zařízení, které žádá o přístup.
PEP (Policy Enforcement Point)	Switch nebo brána UTM, která fyzicky blokuje nebo povoluje provoz.
PDP (Policy Decision Point)	Centrální server, který vyhodnocuje soulad s pravidly.

Vztah k dalším standardům

TNC úzce spolupracuje s technologiemi, které již v rámci ZIF používáme:

TPM: Poskytuje hardwarový základ pro důvěryhodné měření integrity.

UID: Každé měření je spojeno s konkrétní identitou uživatele a zařízení.

IF-MAP: Protokol pro sdílení informací o hrozbách mezi různými bezpečnostními prvky v síti.

Upozornění: Pokud vám byl přístup k síti zamítnut z důvodu „nevyhovující integrity“, zkontrolujte v ovládacích panelech, zda jsou všechny systémové aktualizace nainstalovány, a restartujte počítač.

— Související stránky: ZIF, TPM, Kybernetická bezpečnost, IT Podpora, UTM, WAN, VPC, IoT zařízení