UTP (Unshielded Twisted Pair)

UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) je nejrozšířenější typ kabelu používaný v počítačových sítích Ethernet. Skládá se ze čtyř párů měděných vodičů, které jsou navzájem zkrouceny. Toto kroucení je klíčové pro eliminaci elektromagnetického rušení (přeslechů) mezi jednotlivými páry a z vnějších zdrojů.

Proč používáme UTP?

V rámci naší digitální infrastruktury je UTP preferovanou volbou pro vnitřní rozvody díky:

Ceně: Jde o nejlevnější variantu síťové kabeláže.

Flexibilitě: Kabely jsou tenké a ohebné, což usnadňuje instalaci do lišt a nábytku v našem marketingovém oddělení.

Snadné instalaci: Koncovky (konektory RJ-45) lze snadno nalisovat pomocí krimpovacích kleští.

Kategorie kabelů (Performance)

Výkon naší sítě přímo závisí na kategorii použitého UTP kabelu. IT Podpora standardně nasazuje tyto typy:

Kategorie	Max. rychlost	Max. frekvence	Využití v naší firmě
Cat 5e	1 Gbps	100 MHz	Starší pobočky, připojení VoIP telefonů.
Cat 6	1 Gbps (10 Gbps do 55m)	250 MHz	Standard pro nové kancelářské rozvody.
Cat 6a	10 Gbps	500 MHz	Páteřní rozvody a propojení VPS v datovém centru.

Zapojení a standardy

Pro zachování konzistence v celé naší WAN síti používáme výhradně standard zapojení T568B.

Přímý kabel: Pro propojení PC k přepínači (switchi).

Křížený kabel (Crossover): Historicky pro propojení dvou PC přímo; dnes již nahrazeno funkcí Auto-MDIX na našich síťových prvcích.

Omezení a rizika

Při plánování sítě musí IT Podpora brát v úvahu:

1. **Maximální délka:** Jeden segment UTP kabelu nesmí přesáhnout **100 metrů**. Pro delší trasy musíme použít optické vlákno nebo opakovač.
2. **Elektromagnetické rušení (EMI):** Protože UTP nemá stínění, nesmí být vedeno v těsné blízkosti silových elektrických kabelů (např. od klimatizace). V prostředí s vysokým rušením přecházíme na stíněné varianty (FTP/STP).
3. **PoE (Power over Ethernet):** Naše UTP kabely využíváme i k napájení zařízení, jako jsou Wi-Fi AP pro **[[WLAN]]** nebo bezpečnostní kamery.

Správa kabeláže

Pro zajištění vysoké dostupnosti našich služeb jako Jira nebo VTC dodržujeme:

Labeling: Každý kabel musí být označen na obou koncích unikátním kódem.

Organizace: V racku používáme vyvazovací panely, aby nedocházelo k lámání kabelů pod vlastní vahou.

Testování: Každá nová zásuvka musí být certifikována měřicím přístrojem Fluke.

Upozornění: Pokud narazíte na poškozený konektor u svého pracovního místa, nepokoušejte se jej opravit sami. Kontaktujte Helpdesk, aby nedošlo k poškození síťové karty ve vašem notebooku nebo VDI terminálu.

— Související stránky: ZIF, VoIP, WAN, WLAN, IT Podpora, VTC, Jira