VPC (Virtual Private Cloud)

VPC je soukromý, izolovaný oddíl veřejného cloudu (např. AWS, Azure, Google Cloud), ve kterém můžeme spouštět naše firemní prostředky (servery VPS, databáze, úložiště) v definované virtuální síti. VPC nám poskytuje logickou izolaci od ostatních zákazníků v cloudu a dává nám plnou kontrolu nad síťovým prostředím.

Klíčové komponenty VPC

V rámci našeho VPC definujeme:

IP adresní prostor: Používáme privátní rozsahy (např. 10.0.0.0/16).

Podsítě (Subnets): Rozdělení sítě na veřejné (přístupné z internetu) a soukromé (izolované).

Směrovací tabulky (Route Tables): Pravidla pro směřování provozu mezi podsítěmi a internetem.

Brány (Gateways): Internet Gateway pro veřejný přístup a VPN Gateway pro propojení s naší firemní WAN.

Bezpečnostní vrstvy ve VPC

VPC je základním kamenem naší kybernetické bezpečnosti:

Network ACLs (NACL): Bezstavová kontrola provozu na úrovni podsítě.

Security Groups: Stavový firewall na úrovni jednotlivých instancí (VPS), který určuje, jaký provoz je povolen (např. pouze port 443).

Web Application Firewall: Předřazen před veřejné podsítě pro ochranu aplikací jako Jira před útoky.

Propojení s firemní infrastrukturou

Naše VPC není izolovaný ostrov. Je integrováno do celku pomocí:

Site-to-Site VPN / Direct Connect: Šifrované propojení našeho VPC s firemní centrálou přes SD-WAN.

VPC Peering: Bezpečné propojení mezi různými VPC (např. mezi vývojovým a produkčním prostředím).

VXLAN: Může být použito pro rozšíření L2 konektivity mezi naším datovým centrem a cloudovým VPC.

Využití v odděleních

Oddělení	Využití VPC
Vývojový tým	Pískoviště (Sandbox) pro testování nových aplikací bez rizika pro produkci.
Marketingové oddělení	Hostování kampaní na WWW s možností nárazového škálování výkonu.
IT Podpora	Centrální správa identit a zálohování v cloudu.
Pravidlo: Žádná instance ve VPC nesmí mít veřejnou IP adresu, pokud k tomu není výslovný souhlas bezpečnostního oddělení. Pro přístup k soukromým instancím vždy používejte firemní VPN nebo Bastion host.

— Související stránky: VPS, WAN, SD-WAN, Kybernetická bezpečnost, WAF, ZIF, VXLAN