WAP (Wireless Application Protocol)

WAP je otevřený mezinárodní standard pro aplikace, které využívají bezdrátovou komunikaci. Jeho hlavním účelem bylo umožnit mobilním telefonům s omezeným výkonem a malým displejem přístup k informačním službám a internetu v době, kdy standardní WWW stránky byly pro mobilní sítě příliš náročné.

Architektura WAP

WAP nefunguje na stejném principu jako běžné prohlížení webu na PC. Využívá tzv. WAP Gateway, která slouží jako prostředník:

1. **Požadavek:** Mobilní telefon pošle požadavek v úsporném binárním formátu.
2. **Překlad:** WAP Gateway požadavek přijme, přeloží jej na standardní HTTP a odešle cílovému serveru.
3. **Odpověď:** Server vrátí data (často v [[WML]]), brána je zkomprimuje a pošle zpět do telefonu.

Klíčové komponenty

WAP se skládá z několika vrstev, které připomínají klasický model OSI:

WML (Wireless Markup Language): Značkovací jazyk pro tvorbu stránek (karty a balíčky).

WMLScript: Jednoduchý skriptovací jazyk podobný JavaScriptu pro základní logiku na straně klienta.

WSP (Wireless Session Protocol): Zajišťuje relaci mezi zařízením a bránou.

WTLS (Wireless Transport Layer Security): Bezpečnostní vrstva zajišťující šifrování (obdoba TLS/SSL).

Srovnání: WAP vs. Moderní Web

V naší informační struktuře je WAP považován za technologii „Legacy“, kterou nahradilo plnohodnotné mobilní prohlížení.

Vlastnost	WAP (1.x / 2.0)	Moderní Mobilní Web
Jazyk	WML / XHTML-MP	HTML5 / CSS3
Připojení	CSD / GPRS	4G / 5G / Wi-Fi
Optimalizace	Nutná (textové rozhraní)	Responzivní design
Rychlost	Velmi nízká (kbps)	Vysoká (Mbps/Gbps)

Význam pro dnešek

I když dnes k přístupu do systému Jira nebo HR portál používáme moderní prohlížeče, WAP zanechal důležité dědictví:

Mobilní UX: Položil základy pro design aplikací na malých displejích.

Optimalizace přenosu: Principy komprese dat z WAP se stále používají u některých protokolů pro IoT zařízení.

Push notifikace: Koncept „WAP Push“ byl předchůdcem dnešních notifikací na smartphonech.

Bezpečnostní poznámka

Starší implementace WAP (zejména verze 1.x) trpěly tzv. „WAP Gap“ – krátkým okamžikem v bráně, kdy data nebyla šifrována při přechodu z WTLS na SSL. V rámci naší kybernetické bezpečnosti již nepodporujeme připojení přes staré WAP brány.

Pamatujte: Pokud spravujete starší průmyslové terminály, které stále vyžadují WAP konfiguraci, ujistěte se, že komunikace probíhá v rámci izolované VLAN.

— Související stránky: WML, WWW, ZIF, XHTML, Kybernetická bezpečnost