WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WiMAX je standard pro bezdrátovou komunikaci (označený jako IEEE 802.16), který poskytuje vysokorychlostní širokopásmové připojení na velké vzdálenosti. Zatímco WLAN (Wi-Fi) je určena pro pokrytí kanceláří, WiMAX je navržen pro metropolitní sítě (MAN) a dokáže přenášet data na vzdálenost desítek kilometrů.

Hlavní varianty WiMAX

V průběhu vývoje se technologie rozdělila na dva hlavní směry:

Fixní WiMAX (802.16d): Používá se pro připojení budov (např. našich skladů nebo poboček) tam, kde není k dispozici optický kabel. Vyžaduje pevnou anténu na střeše.

Mobilní WiMAX (802.16e): Umožňuje připojení koncových zařízení v pohybu (podobně jako 4G/LTE), v našem prostředí je však již nahrazen modernějšími standardy.

Srovnání: WiMAX vs. Wi-Fi (WLAN)

V rámci naší digitální infrastruktury je důležité tyto technologie nezaměňovat:

Vlastnost	Wi-Fi (WLAN)	WiMAX
Dosah	Cca 100 metrů	Až 50 kilometrů
Standard	IEEE 802.11	IEEE 802.16
Škálovatelnost	Lokální (kanceláře)	Metropolitní (město/region)
Využití	Koncová zařízení	Páteřní spoje (Backhaul)

Využití v našem prostředí

WiMAX využíváme jako doplňkovou technologii v těchto případech:

1. **Záložní linka (Redundance):** Pro naše kritické provozy slouží WiMAX jako sekundární konektivita v případě přerušení optického kabelu.
2. **Vzdálené lokality:** Připojení dočasných pracovišť (např. stavby nebo venkovní eventy) k firemnímu [[WWW|internetu]].
3. **Point-to-Multipoint:** Distribuce internetu z centrálního bodu do více okolních objektů.

Bezpečnost a správa

Stejně jako každá bezdrátová technologie, i WiMAX podléhá standardům kybernetické bezpečnosti:

Šifrování: Provoz je šifrován algoritmem AES (podobně jako u WPA2/3).

Autentizace: Každá klientská stanice musí být autorizována na centrálním přístupovém bodu.

Monitoring: Kvalita spoje a propustnost jsou sledovány naším systémem pro dohled nad sítí.

Technické parametry pro IT

* Frekvenční pásma: U nás nejčastěji v licencovaných pásmech nebo volném pásmu 3.5 GHz a 5.8 GHz. * Topologie: Hvězda (Base Station → Subscriber Stations) nebo Point-to-Point.

Upozornění: Instalace WiMAX antén vyžaduje přímou viditelnost (Line-of-Sight) mezi vysílačem a přijímačem. Pokud dojde k výstavbě v okolí naší budovy, může být kvalita spoje ovlivněna.

— Související stránky: WLAN, WWW, Kybernetická bezpečnost, IT Podpora, ZIF