Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Wi-Fi je obchodní název pro technologie bezdrátových lokálních sítí (WLAN) založených na standardech IEEE 802.11. Umožňuje našim zařízením komunikovat vzduchem pomocí rádiových vln. V naší firmě je Wi-Fi primárním způsobem připojení k systémům jako Jira, Confluence a k internetu (WWW).

Aktuální standardy a rychlosti

Technologie Wi-Fi se neustále vyvíjí. V našich kancelářích se setkáte s těmito generacemi:

Generace	Technické označení	Pásmo	Maximální rychlost
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4 / 5 GHz	~ 9.6 Gbps
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	~ 3.5 Gbps
Wi-Fi 4	802.11n	2.4 / 5 GHz	~ 600 Mbps

Bezpečnostní protokoly

Bezpečnost je pro nás prioritou, proto striktně vyžadujeme používání šifrování v rámci kybernetické bezpečnosti:

WPA3: Nejnovejší a nejbezpečnější standard, povinný pro všechny nové firemní notebooky.

WPA2-Enterprise: Firemní standard pro ověřování uživatelů pomocí jejich unikátních přihlašovacích údajů z AD/LDAP.

Certifikáty: Přístup k vybraným segmentům sítě je podmíněn přítomností digitálního certifikátu v zařízení.

Firemní sítě (SSID)

Při zapnutí Wi-Fi uvidíte v seznamu tyto sítě:

1. **Corp-Internal:** Určena výhradně pro firemní notebooky. Poskytuje plný přístup k interní [[Dokumentace|dokumentaci]] a serverům.
2. **Corp-Guest:** Izolovaná síť pro návštěvy a soukromé telefony. Vyžaduje potvrzení podmínek na úvodní stránce (Captive Portal).
3. **IoT-Net:** Skrytá síť pro tiskárny a chytrá zařízení (není určena pro běžné uživatele).

Zásady bezpečné práce

V rámci práce na dálku a pohybu v kanceláři dodržujte:

Zákaz veřejných sítí: Nikdy se nepřipojujte k nezašifrovaným Wi-Fi sítím (bez zámku) bez zapnuté VPN.

Vypínání Wi-Fi: Pokud bezdrátové připojení nepoužíváte (např. v terénu), vypněte jej, abyste předešli automatickému připojení k falešným bodům (Rogue AP).

Přednost kabelu: Pokud provádíte datově náročné operace (zálohování, velké exporty), doporučujeme použít kabelové připojení pro vyšší stabilitu.

Co dělat při problémech?

Pokud je signál slabý nebo připojení vypadává:

Ověřte, zda nejste stíněni kovovými předměty nebo silnými zdroji rušení.

Restartujte Wi-Fi modul na svém zařízení (režim Letadlo zapnout/vypnout).

Kontaktujte IT podporu a uveďte název sítě a místo, kde se nacházíte.

Zajímavost: Název „Wi-Fi“ není zkratkou pro Wireless Fidelity, ale jde o marketingový název vytvořený sdružením Wi-Fi Alliance.

— Související stránky: WLAN, WPA, Kybernetická bezpečnost, IT Podpora, WWW